Radom, 21.08.2019r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ**

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wstępnej na najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej).

Przedmiotem zamówienia będzie wykorzystywany do przemieszczania i załadunku odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, przesegregowanych odpadów na środki transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materiałów sypkich typu gruz na placach składowych.

**Okres najmu to 24 miesiące.**

**Charakterystyka maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania** |
| Udźwig | Min. 3000 kg (przy złożonym wysięgu) |
| Wysokość podnoszenia | Min. 6000 mm |
| Zasilanie | Diesel |
| Moc silnika | Min. 120 KM |
| Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana  i klimatyzowana | Tak |
| Oświetlenie robocze z przodu i z tyłu | Tak |
| Światło ostrzegawcze pomarańczowe typu „kogut” | Tak |
| Ogumienie przemysłowe (nowe) | Opony pełne z amortyzacją |
| Zaczep transportowy | Tak |
| Dodatkowe złącze hydrauliki do osprzętu | Tak |
| Uwalnianie ciśnienia w 3 obwodzie  z przycisku | Tak |
| Wyłącznik masy | Tak |
| Łyżka do materiałów sypkich | 3 – 3,5 M³ |
| Redukcja do osprzętu MANITOU MLT 634 | Tak |
| Chwytak do beli sprasowanych (kostek) | Tak |

Wymagania dodatkowe:

* + 1. Maszyna powinna być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (OC,AC,NNW) przez cały okres obowiązywania umowy oraz posiada wymagane zezwolenia UDT dopuszczające ją do pracy.
    2. Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
    3. Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór maszyny lub jej wymiany w przypadku konieczności dokonania napraw poza siedzibą Zamawiającego.
    4. Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał wszelkich czynności związanych   
       z serwisowaniem, przeglądami, naprawami niezbędnymi dla prawidłowego użytkowania maszyny stanowiącej przedmiot najmu oraz likwidację szkód włącznie z wymianą ogumienia oraz pełną naprawą osprzętu w tym wymianą lemiesza.
    5. Wykonawca zapewni płyny eksploatacyjne takie jak: oleje, smary, płyn chłodzący (na tak zwaną „dolewkę”).
    6. Wykonawca na własny koszt będzie prowadził dziennik konserwatora oraz przeglądy konserwatora.
    7. Wykonawca ponosi koszty bieżącej eksploatacji maszyny z wyjątkiem kosztów paliwa, płynów do spryskiwaczy i kosztów operatora do obsługi maszyny.
    8. Wykonawca przeszkoli nie mniej niż pięciu pracowników Zamawiającego   
       w zakresie obsługi, bieżącej konserwacji i zasad użytkowania dostarczonej maszyny.

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem cenowym, oraz opisem parametrów technicznych oferowanej maszyny w oryginale na adres PPUH ”RADKOM”   
Sp. z o.o., ul. Witosa 94 , 26-600 Radom lub skan podpisanej oferty na adres   
e-mail: [m.tomczyk-mortka@radkom.com.pl](mailto:m.tomczyk-mortka@radkom.com.pl) lub [m.faryna@radkom.com.pl](mailto:m.faryna@radkom.com.pl)

**do końca dnia 26.08.2019r.**

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach merytorycznych to p. Maciej Giza   
tel. 48 380 20 55; e-mail: [m.giza@radkom.com.pl](mailto:m.giza@radkom.com.pl).

Zapraszamy do złożenia oferty!

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Opis parametrów technicznych oferowanej maszyny

Załącznik nr 1

Wykonawca:

………………………………………………….………… Zamawiający:

(Nazwa i adres) PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.   
Nr NIP: ………………………………………..…………. ul. Witosa 76

Nr telefonu: ……………………………………..………. 26-600 Radom

Nr faksu: ……………………………………………..…..

e-mail: …………………………………………………….

reprezentowany przez:

………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/*

*podstawa do reprezentacji)*

**OFERTA WYKONAWCY**

Nawiązując do ogłoszenia na **„Najem wózka jezdniowego podnośnikowego”** będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oferujemy: **wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto (ryczałtową) w wysokości: …..……………….zł** w  **tym ……………….% VAT**

**(słownie: …………………………………….…………………………………………………………..……)**

**zgodnie z poniższym zestawieniem:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Cena za jeden miesiąc najmu**  *(netto)* | **Podatek VAT ….……%** | **Wartość brutto za jeden miesiąc najmu** |
|  | **D** | **E** | **D+E=F** |
| Najem wózka jezdniowego podnośnikowego | .................................. zł | ……….……… zł | …………….……… zł |
| **Ilość miesięcy** | | | **24** |
| **ŁĄCZNIE (cena ofertowa brutto)** | | | ………………..…… zł |

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

1. Oświadczamy, że:
   1. **Termin dostawy maszyny do Zamawiającego: ……………….**

b) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty.

c) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

d) ofertę złożono na ……… stronach.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………………….

*(podpisy i pieczątki osób*

*upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 1a

………………………………..

pieczęć firmy

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEJ MASZYNY**

**…………………………..……………**

**(typ, model, rok produkcji)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Parametry oferowanej przez Wykonawcę maszyny** |
| Udźwig |  |
| Wysokość podnoszenia |  |
| Zasilanie |  |
| Moc silnika |  |
| Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana  i klimatyzowana |  |
| Oświetlenie robocze z przodu i z tyłu |  |
| Światło ostrzegawcze pomarańczowe typu „kogut” |  |
| Ogumienie przemysłowe (nowe) |  |
| Zaczep transportowy |  |
| Dodatkowe złącze hydrauliki do osprzętu |  |
| Uwalnianie ciśnienia w 3 obwodzie  z przycisku |  |
| Wyłącznik masy |  |
| Łyżka do materiałów sypkich |  |
| Redukcja do osprzętu MANITOU MLT 6343 |  |
| Chwytak do beli sprasowanych (kostek) |  |

………………. *(miejscowość),* dnia …………. r.

*……………………………………………….*

*(podpisy i pieczątki osób   
 upoważnionych do podpisania ofert)*