Znak sprawy: 4/2017 **PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.**

Radom, dn. 27.01.2017r.

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na „Dostawę ładowarki kołowej”, znak sprawy: 4/2017

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 24.01.2017 r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza silnik 5 cylindrowy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie dopuszcza silnika 5 cylindrowego.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 25 MPa ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie dopuszcza ciśnienia roboczego w układzie hydraulicznym 25 MPa.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza siłowniki bez zamków ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie dopuszcza siłowników bez zamków.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza most przedni zamocowany do ramy na sztywno z blokadą mostu różnicowego typu tarczowego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza most przedni zamocowany do ramy na sztywno z blokadą mostu różnicowego typu tarczowego.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z układem podgrzewania powietrza dolotowego co ułatwia rozruch maszyny w warunkach zimowych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez zaworów (zamków na siłownikach) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza maszyny bez zaworów (zamków) na siłownikach.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w pompę zasilającą układ hamulcowy i napęd wentylatora o ciśnieniu roboczym 187 bar ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza układ napędowy hydrostatyczny zapewniający płynne poruszanie się w pełnym zakresie prędkości oraz ochronę maszyny ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza mosty z blokadą o zwiększonym tarciu wewnętrznym w połączeniu z zaawansowanym układem przeciwpoślizgowym gwarantującym maksymalne wydajności jezdne i minimalne zużycie opon ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z wlotami odszraniającymi przy przedniej szybie i bocznych ale bez wlotu na szybę tylną, która jednak ma podgrzewanie elektryczne, które pozwala szybko i efektywnie oczyścić szybę ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z regulacją biegu jałowego w zakresie 825-1000obr/min ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z hamulcami dwuobwodowymi hydraulicznymi, tarczowe mokre całkowicie zamknięte w moście napędowym ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Kierownik Zamawiającego**

Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu

Marian Kozera – Dyrektor Zarządzający - pełnomocnictwo