Znak sprawy: 5/2017 **PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.**

Radom, dn. 31.01.2017r.

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na „Najem wózka widłowego”, znak sprawy: 5/2017

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 28.11.2016 r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

W odniesieniu do przetargu na Waszej stronie w sprawie wynajmu wózka widłowego 2,5t w Dieslu (  Nr 5/2017 ), chciałbym zapytać czy jest możliwość zaproponowania wózka, który jest fabrycznie nowy (nieużywany = 0 mth) , ale został wyprodukowany pod koniec roku 2014? Chcielibyśmy zaproponować ten model, ponieważ spełnia resztę kryteriów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowy wózek (o przebiegu 0 mth.) wyprodukowany w 2014 roku.

**W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści siwz oraz załącznika nr 1a – „Parametry techniczne oferowanego wózka widłowego”.**

1. **W pkt. 3 siwz – Opis przedmiotu zamówienia  
   jest:**

Przedmiotem zamówienia jest najem wózka widłowego, **bez obsługi operatorskiej**, ze szczekami do sprasowanych bel (zwane dalej „wózkiem”) wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r. z przebiegiem nie większym niż 300 mth, który będzie wykorzystany do załadunku i przemieszczania sprasowanych bel odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość motogodzin – 4 800.

**powinno być:**

Przedmiotem zamówienia jest najem wózka widłowego, **bez obsługi operatorskiej**, ze szczekami do sprasowanych bel (zwane dalej „wózkiem”) wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r. z przebiegiem nie większym niż 300 mth, który będzie wykorzystany do załadunku i przemieszczania sprasowanych bel odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość motogodzin – 4 800.

1. **W pkt. 13.1.b) siwz**

**jest:**

termin składania ofert: do dnia 02.02.2017 r., do godz. 10:15

**powinno być:**

termin składania ofert: do dnia 06.02.2017 r., do godz. 10:15

1. **W pkt. 13.2.b) siwz**

**jest:**

termin otwarcia ofert: w dniu 02.02.2017 r., do godz. 10:30

**powinno być:**

termin otwarcia ofert: w dniu 06.02.2017 r., do godz. 10:30

1. **W załączniku 1a**

**jest:**

**Załącznik nr 1a**

….......................................   
 / pieczęć wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr maszyny** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego** |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015 r) |  |
| Przebieg (nie więcej niż 300 motogodzin) |  |
| Udźwig (w przedziale 2 500 – 3 000 kg.) |  |
| Wysokość podnoszenia (w przedziale 4 000 – 5 500 mm) |  |
| Zasilanie (podać rodzaj paliwa rodzaj silnika) |  |
| Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana (TAK/NIE) |  |
| Maszt standard panoramiczny lub triplex z wolnym skokiem (TAK/NIE) |  |
| Ogumienie pełne, super elastyczne (TAK/NIE) |  |
| Oświetlenie robocze i ostrzegawcze (TAK/NIE) |  |
| Przesuw boczny (TAK/NIE) |  |
| Chwytak do recyklingu (bele, kostki) (TAK/NIE) |  |

..................................................... r.

/ miejscowość, data /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / podpis i pieczęć Wykonawcy /

**powinno być:**

**Załącznik nr 1a**

….......................................   
 / pieczęć wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr maszyny** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego** |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2014 r) |  |
| Przebieg (nie więcej niż 300 motogodzin) |  |
| Udźwig (w przedziale 2 500 – 3 000 kg.) |  |
| Wysokość podnoszenia (w przedziale 4 000 – 5 500 mm) |  |
| Zasilanie (podać rodzaj paliwa rodzaj silnika) |  |
| Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana (TAK/NIE) |  |
| Maszt standard panoramiczny lub triplex z wolnym skokiem (TAK/NIE) |  |
| Ogumienie pełne, super elastyczne (TAK/NIE) |  |
| Oświetlenie robocze i ostrzegawcze (TAK/NIE) |  |
| Przesuw boczny (TAK/NIE) |  |
| Chwytak do recyklingu (bele, kostki) (TAK/NIE) |  |

..................................................... r.

/ miejscowość, data /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / podpis i pieczęć Wykonawcy /

***Wszystkie niniejsze modyfikacje i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.***

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu -Waldemar Kordziński

Wiceprezes Zarządu -Zbigniew Banaszkiewicz