Znak sprawy: 14/2017 **PPUH „ RADKOM” Sp. z o. o.**

**Tablica ogłoszeń Radom, dn. 05.7.2017r.**

**Strona internetowa**

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na „**Rozbudowa budynku hali sortowniczej na terenie funkcjonującego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych**”, znak sprawy: 13/2017

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 27.06.2017 r. ,29.06.2017 oraz 03.07.2017r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże budowę hali o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 3 000m2 oraz budowę wiaty stalowej o powierzchni 3 500m2, wykonanych na terenie czynnych zakładów oraz wykonanie dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto każda?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia zapisane w pkt. 5.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie uzna doświadczenia w zakresie budowy lub rozbudowy wiaty stalowej jako spełniającego warunek zapisany w pkt. 5.2. ppkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 2**

 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika budowy i Kierownika montażu?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika budowy i Kierownika montażu w przypadku spełnienia łącznie wymagań przez jedną osobę.

**Pytanie nr 3**

 Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej projektowanej hali.

**Odpowiedź:**

 Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej projektowanej hali zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności punkt 6.1. oraz 6.2.

**Pytanie nr 4**

 Proszę o podanie przewidywanego obciążenia projektowanej posadzki hali – potrzebne jest to do wyceny.

**Odpowiedź:**

Przewidywane obciążenie projektowanej posadzki hali zgodnie z „Wstępnymi wytycznymi budowlanymi dotyczącymi zaprojektowania i wykonania hali sortowni dla celów umożliwienia rozpoczęcia i prowadzenia dostaw i montażu wyposażenia technologicznego” - załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

**Pytanie nr 5**

 Na rysunku architektury oznaczonym jako rzut przyziemia rys nr 5 jest informacja o rozbiórce muru oporowego istniejącego – prosimy o zamieszczeni na stronie Zamawiającego zdjęć tego muru i czy mur ten wychodzi ponad teren? Czy fundamenty tego muru również mają być usunięte? Co z reperacją posadzek po tym murze?

**Odpowiedź:**

 W miejscu rozebranych murów oporowych należy dokonać odtworzenia posadzki. Obciążenie odtworzonej posadzki zgodnie z „Wstępnymi wytycznymi budowlanymi dotyczącymi zaprojektowania i wykonania hali sortowni dla celów umożliwienia rozpoczęcia i prowadzenia dostaw i montażu wyposażenia technologicznego” - załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zamawiający nie wymaga rozbiórki fundamentów murów oporowych pod warunkiem, że ich pozostawienie zapewni prawidłowe odtworzenie posadzki oraz uzyskanie jej wymaganego obciążenia. Przykładowe zdjęcia ścian oporowych stanowią załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 6**

Na wspomnianym wyżej rysunku jest informacja o podwyższeniu ściany oporowej no.: SO-D proszę o zdjęcie murów do podwyższenia oraz o podanie o ile w górę należy go podnieść.

**Odpowiedź:**

 Zamawiający informuje, że wszystkie istniejące ściany oporowe przewidziane do podwyższenia mają wysokość 3 m, ściany należy podwyższyć do wysokości 5 m. Przykładowe zdjęcia ścian oporowych stanowią załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 7**

Czy dostarczenie i uruchomienie technologii wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

**Odpowiedź:**

 Zamawiający informuje, że dostarczenie i uruchomienie technologii nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego. Wykonawca zobowiązany jest natomiast zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego m.in. do:

• ścisłej współpracy przy realizacji zakresu postępowania przetargowego z dostawcą technologii przetwarzania odpadów.

• uwzględnienia przy realizacji projektu wykonawczego i wykonaniu robót budowlanych wszystkich wytycznych określonych przez dostawcę technologii przetwarzania odpadów (w tym prace niezbędne do wykonania w hali istniejącej). Wytyczne dostawcy technologii stanowią załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

**Pytanie nr 8**

Czy w zakres postępowania przetargowego wchodzą elementy zagospodarowania terenu? Jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź:**

 W zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu wchodzi rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, wynikająca z konieczności przełożenia i/lub likwidacji wszystkich istniejących instalacji zewnętrznych kolidujących z rozbudowywaną halą sortowni oraz wykonania linii kablowych pomiędzy rozdzielnią NN a poszczególnymi rozdzielniami zlokalizowanymi w budynku przebudowywanej/rozbudowywanej hali sortowni.

**Pytanie nr 9**

Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego jak poniżej.:

W pkt. 6.3. PFU jest zapis:

Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest uwzględnić przy realizacji projektów wykonawczych i wykonaniu robót związanych z instalacjami sanitarnymi wszystkie wytyczne określone przez dostawcę technologii przetwarzania odpadów (w tym prace niezbędne do wykonania w hali istniejącej).

Proszę o przekazanie szczegółowych wytycznych dostawcy tej technologii.

**Odpowiedź:**

Wytyczne dostawcy technologii stanowią załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

**Kierownik Zamawiającego**

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu