**Znak 31/2017 Radom, dnia 12.01.2018 r.**

**PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.**

**Tablica ogłoszeń**

**Strona internetowa**

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 209 000 euro pn. „Zaprojektowanie i budowa hali na potrzeby linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu”, znak sprawy 31/2017.**

W związku z poniższymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z wytycznymi instalacyjno-budowlanymi zawartymi w punkcie 4.1. Projektowanie – PFU str. 5 wymiary maksymalne nowoprojektowanej hali wynoszą: dł.50m, szer. 24m natomiast na str. 15 pkt 6.1 Wymagania ogólne – „Zamawiający oczekuje zbudowania hali o maksymalnych wymiarach w świetle (dł. X szer. X wys.) tj. 54x24x12. Wobec rozbieżności obu zapisów prosimy o wyjaśnienie, które z podanych wymiarów są prawidłowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa, iż wymiary nowo projektowanej hali mają wynosić 50 x 24 x 12 m.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana lokalizacja nowoprojektowanej hali na potrzeby linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF to obszar pomiędzy budynkiem administracyjn0socjalnym (obiekt nr 4), a zapleczem technologiczno-warsztatowym (obiekt nr 13).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż lokalizacja nowoprojektowanej hali to obszar pomiędzy budynkiem administracyjnosocjalnym (obiekt nr 4), a zapleczem technologiczno-warsztatowym (obiekt nr 13).

**Pytanie nr 3**

Zgodnie z zapisem PFU str. 16 Zamawiający wymaga:

- docieplenie dachu hali z rdzeniem  z wełny mineralnej – płyta PIR 12cm

Natomiast na tej samej stronie w punkcie 6.2. Roboty budowlano-konstrukcyjne Wykończenie i okładzina zewnętrzna ścian Zamawiający umieścił następujący zapis:

Dach

Dach hali RDF, warstwy od góry:

* Membrana PCV
* Wełna mineralna odpowiedniej twardości
* Folia paroizolacyjna
* Blacha trapezowa
* Płatwie stalowe
* Konstrukcja stalowa

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy Zamawiający wymaga zastosowania jako docieplenia dachu hali płyt PIR czy też wełny mineralnej wg rozwiązania w punkcie 6.2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy punku 6.2.

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z zapisem PFU str. 5 w punkcie 4.1 Projektowanie Wytyczne instalacyjno-budowlane Zamawiający wymaga doświetlenia hali poprzez okna z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej zamocowane w połaci dachowej, natomiast na str. 17 niniejszego dokumentu Stolarka okienna i świetliki dachowe Zamawiający w celu doświetlenia hali wymaga okien z tworzywa PCV mocowanych na stałe, szklenie podwójne… Prosimy o jednoznacznie określenie wymaganego przez Zamawiającego sposobu doświetlenia hali.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga doświetlenia hali poprzez okna z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika wymóg umieszczony w PFU str. 17 dotyczący odporności ogniowej bram i stolarki drzwiowej zewnętrznej – El 30 lub El60 oraz drzwi wewnętrznych El30. Czy zapis ten dotyczy zamknięć w każdego rodzaju ścianie czy też zgodnie z §232.4 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tylko zamknięć znajdujących się w elementach oddzielenia przeciwpożarowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z drzwi wewnętrznych. Hala jest jako jedna strefa pożarowa.

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 02.02.2018 r. ze względu na:

* Szereg nieścisłości w zapisach PFU, które uniemożliwiają przygotowanie oferty technicznej;
* Rozbieżności w dokumentacji przetargowej, które uwidoczniły się po odbyciu wizji lokalnej w dniu 10.01.2018 r.
* Brak odpowiedzi Zamawiającego na dzień 10.01.2018 r., które będą miały bezpośredni wpływ na zakres oferty.

Chcemy podkreślić, ze nawet doświadczony wykonawca chcąc złożyć rzetelną i konkurencyjną cenowo ofertę zmuszony jest bardzo dokładnie przeanalizować dokumentację przetargową co wymaga długotrwałego nakładu pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

**Kierownik Zamawiającego**

**Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu**

**Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu**