**Znak 21/2018 Radom, dnia 06.12.2018r.**

**PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.**

**Tablica ogłoszeń**

**Strona internetowa**

**Wszyscy wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 221 000 euro pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki czołowej ”, znak sprawy 21/2018.

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 04.12.2018r. dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę z elektrohydraulicznym sterowaniem ruchami roboczymi maszyny za pośrednictwem jednej dźwigni na prawej konsoli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maszynę z elektrohydraulicznym sterowaniem ruchami roboczymi maszyny za pośrednictwem jednej dźwigni na prawej konsoli.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę bez systemu automatycznego ustawiania   
i programowania przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maszynę bez systemu automatycznego ustawiania i programowania przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika.

Po analizie powyższego pytania Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 04.12.2018r.   
i dopuszcza w postępowaniu maszynę bez systemu automatycznego ustawiania i programowania przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę z kolumną kierowniczą regulowaną w jednej płaszczyźnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maszynę z kolumną kierowniczą regulowaną w jednej płaszczyźnie.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę niewyposażoną w podgrzewacz paliwa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę wyposażoną w mosty napędowe z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu zamiast blokady typu kłowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu maszynę wyposażoną w mosty napędowe z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu zamiast blokady typu kłowego.

**Kierownik Zamawiającego**

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu