Radom, 24.01.2019r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Przedmiotem zamówienia jest najem wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (bez obsługi operatorskiej), który będzie wykorzystywany do przemieszczania i załadunku odpadów na linię sortowniczą w hali przyjęć, przesegregowanych odpadów na środki transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materiałów sypkich typu gruz na placach składowych.

Praca na okres **3 miesięcy** w systemie ciągłym 3 – zmianowym w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94.

**Charakterystyka maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania** |
| Udźwig | Min. 4000 kg (przy złożonym wysięgu) |
| Wysokość podnoszenia | Min. 6000 mm |
| Zasilanie | Diesel |
| Moc silnika | Min. 120 KM |
| Kabina przeszklona, pełna, ogrzewana i klimatyzowana | Tak |
| Oświetlenie robocze z przodu i z tyłu | Tak |
| Światło ostrzegawcze pomarańczowe typu „kogut” | Tak |
| Ogumienie przemysłowe (nowe) | Opony pełne z amortyzacją |
| Zaczep transportowy | Tak |
| Dodatkowe złącze hydrauliki do osprzętu | Tak |
| Uwalnianie ciśnienia w 3 obwodzie z przycisku | Tak |
| Wyłącznik masy | Tak |
| Łyżka do materiałów sypkich | Min 2,5 M3 |
| Redukcja do osprzętu MANITOU MLT 634 | Tak |
| Chwytak do beli sprasowanych (kostek) | Tak |

Wymagania dodatkowe:

1. Maszyna powinna być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (OC,AC,NNW) przez cały okres obowiązywania najmu oraz posiada wymagane zezwolenia UDT dopuszczające ją do pracy.
2. Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór maszyny lub jej wymiany w przypadku konieczności dokonania napraw poza siedzibą Zamawiającego.
4. Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami niezbędnymi dla prawidłowego użytkowania maszyny stanowiącej przedmiot najmu oraz likwidację szkód włącznie z wymianą ogumienia oraz pełną naprawą osprzętu w tym wymianą lemiesza.
5. Wykonawca zapewni płyny eksploatacyjne takie jak: oleje, smary, płyn chłodzący (na tak zwaną „dolewkę”).
6. Wykonawca na własny koszt będzie prowadził dziennik konserwatora oraz przeglądy konserwatora.
7. Wykonawca ponosi koszty bieżącej eksploatacji maszyny z wyjątkiem kosztów paliwa, płynów do spryskiwaczy i kosztów operatora do obsługi maszyny.

Prosimy o przesyłanie oferty cenowej oraz proponowany termin rozpoczęcia wynajmu na adres: [a.kultys@radkom.com.pl](mailto:a.kultys@radkom.com.pl) **do dn. 28.01.2019r.**