Radom, dnia 26.08.2019r.

Ogłoszenie

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę 6 szt. kontenerów z uchwytem do ładowarki teleskopowej Manitou typ MLT 634 wg poniższego przedmiotu zamówienia.

**Opiș przedmiotu zamówienia:**

Kontener dostosowany do uchwytu w ładowarce Manitou typ MLT 634. Kontener wykonany z blachy stalowej w gatunku S235JRG2 o ściance bocznej grubości min.2,5 mm, podłodze o grubości min.4 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą podkładową i nawierzchniową epoksydowaną w kolorze RAL 5012 nanoszoną metodą hydrodynamiczną. Dla wszystkich kontenerów obowiązkowe piaskowanie. Wszystkie elementy konstrukcji kontenera spawane spawem ciągłym i oszlifowane. Wymiary zewnętrzne kontenera przedstawione na rysunku poglądowym.



Wieniec wykonany z ceownika zimnogiętego 40x20X3

Ceownik gorącowalcowany
100x50x6



Ceownik gorącowalcowany
100x50x6

Uchwyt przystosowany do ładowarki teleskopowej MANITOU typ MLT 634.

Wymiary zewnętrzne kontenera +/- 5%

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Wymiar w mm |
| A | 2000 |
| B | 1600 |
| C | 1500 |
| D | 900 |
| E | 1200 |
| F | 800 |
| G | 1300 |

Prosimy o podanie danych technicznych tj. parametrów oferowanych kontenerów wraz z przykładową fotografią, okresu gwarancji,  ceny netto, ewentualnych kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, terminu realizacji oraz warunków płatności.

Skan podpisanej oferty należy złożyć na adres e-mail: m.faryna@radkom.com.pl lub m.suchodolska@radkom.com.pl **do dnia 28.08.2019r.**